|  |
| --- |
| **Текст** |
| **Наименование:** Очиститель дисков колесных торговой марки «ALKON»: артикул M-7701 |
| **Назначение:** Высокоэффективный очиститель для тормозов и металлических деталей. Очень эффективно очищает тормозные накладки и другую пыль. Помогает устранить скрежет и скрип. Удаляет грязь, пыль, промышленную грязь, жидкие текучие среды и замасленности. Удаляет замасленности и загрязнения с металлических деталей, не оставляя отложений. Также используется в кожухах, механических и гидравлических дисках и цилиндрах.  |
| **ОПАСНОСТЬ**: Раздражение кожи. Раздражение глаз. Может вызвать генетические дефекты. Может вызывать рак. |
| **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Храните вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источниковвоспламенения. Не курите. Не распыляйте на открытое пламя или другие источники воспламенения. Не прокалывайте и не сжигайте, даже после использования. Получите специальные инструкции перед использованием. Не работайте с продуктом, пока не прочитаете все меры предосторожности. Примите все необходимые технические меры, чтобы избежать или минимизировать выброс продукта нарабочем месте. Ограничьте количество продукта до минимально необходимого для работы с ним иограничьте число работников, подвергающихся воздействию. Обеспечьте местную вытяжную или общую вентиляцию помещения. Носите индивидуальное защитноеснаряжение. Полы, стены и другие поверхности в опасной зоне должны регулярно очищаться.Отделите рабочую одежду от городской. Стирайте отдельно. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта. Всегда мойте руки после работы с продуктом.Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.**Средства индивидуальной защиты:**Полная защитная огнеупорная одежда. Перчатки. Избегайте контакта с горячими поверхностями, жара, пламени, искр. Устраните все источники возгорания. |
| **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:** Защищайте от солнечного света. Не подвергайте воздействию температур,превышающих 50 °C, 122 °F. Храните закрытым. Храните в хорошо проветриваемом, прохладном месте.Транспортировать при температуре от 5 °C до 40 °С. |
| **Срок годности** 2 года |
| **Состав:** Нафта (нефтяная), гидроочищенная легкая; Нафта с низкой температурой кипения, обработанная водородом; [сложная комбинация углеводородов, полученная путем обработки нефтяной фракции водородом в присутствии катализатора. Она состоит из углеводородов, имеющих углеродное число преимущественно в диапазоне от С4 до С11 и кипящих в диапазоне примерно от минус 20°С до 190°С (от - 4°Е до 374°Е)]. (Примечание Р), дихлорметан; хлористый метилен, диоксид углерода |
| СГРНе подлежит обязательной сертификации. |
| **Инструкция:** Является высокоэффективным средством для очистки тормозов и металлических деталей. Он удаляет пыль с тормозов и помогает остановить хлюпанье и визг. Он удаляет грязь, пыль, копоть, вытекающую жидкость и масла. Он также обезжиривает металлические детали, не оставляя следов. Его также можно использовать на барабанах, механических и гидравлических дисках и цилиндрах. Пожалуйста, встряхните баллончик перед использованием и распылите с расстояния примерно 25-30 см. Вытрите насухо тканью.Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением: При нагревании может лопнуть. Не трогайте до тех пор, пока не будут прочитаны и поняты все меры предосторожности.  Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Не распыляйте на открытое пламя или другой источник воспламенения.  |
| **ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК:** **ООО «Автоспейс», Россия,** 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52.**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «**ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57 |